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	REGISTRO
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	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000010
	RRC-11070
	054317
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200070
	Compressor Assembly
	INSPEÇÃO / INSPECTION
	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	SERVICE REQUIRED: VAZAMENTO NO SELO NO SELO DO ROLAMENTO 1

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do Front Compressor, retirar o rolamento 1 para acessar o selo do rolamento 1.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the front compressor and remove bearing 1 to access the seal on bearing 1.

NOTE: IF ANY ANORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD.


	2
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza os itens desmontados, confirmar se o formulário FS.0873 está acompanhando o artigo. 

Send the disassembled items for cleaning and confirm that Form FS.0873 is included with the item.

	5
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção visual do módulo de compressor montado e inspeção dos itens desmontados utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.079.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform a visual inspection of the assembled compressor module and an inspection of the disassembled components, using HMM - CSP22005 as a reference, and record the findings on the FS.079 forms.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	6
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do selo do rolamento 1, rolamento 1 e o Front Compressor como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0800 e FS.0787.

Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and record the information on forms FS.0800 and FS.0787.

	7
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
ABRIR UMA SUB OS NA ÁRVORE 054317 UTILIXANDO O ESCOPO ACIMA, REFERENTE AO MOTOR RRE-200070.
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
JOÃO HÉLIO/ KAUAN MATEUS
	DATA 
(Date):

	N/A
	
	


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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