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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000030
	RRT-11273
	Realizar abertura de SUB O.S, na O.S Principal 053952         
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200270
	Turbine Assembly
	PMI	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	
Service requested
CUMPRIR INSPEÇÕES 200H, 400H, 1000H, PMI 2000H + AD 2022 – 10 -06


	01
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina e combustão.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine, combustion module.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A
PHOTOGRAPHIC RECORD.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de turbina, combustão e montagem final confirmar se o formulário FS.0875, FS.0872 e FS.1193 está acompanhando o artigo. 

Send the turbine, combustion and final assembly module for cleaning and check that form FS.0875, FS.0872 and FS.1193 is included with the article.

	03
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM – CSP22005
efetuando os registros nos formulários FS.0794, FS.0793 E FS.0797.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the turbine module, combustion and final assembly per HMM – CSP22005 as a
reference, making the records on forms FS.0794, FS.0793 AND FS.0797.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	04
	RR300	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0712 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0712 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	05
	RR300	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	06
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM – CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778, FS.0787.

Assembly the turbine module per HMM – CSP22005 as a reference and recording the information on form FS.0778, FS.0787.

	07
	RR300	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção Final.

Final Inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature): 
	DATA 
(Date): 

	EFETUAR ABERTURA DE SUB OS PARA DESMONTAGEM DO MODULO DE TURBINA.
	JOÃO HÉLIO 
	20/10/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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