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	PCE-AX0069
	 REDUCTION GEARBOX MODULE
	REPARO / REPAIR	1

	TSN: CTM PREENCHER
	CSN: CTM PREENCHER
	TSO: CTM PREENCHER
	CSO: CTM PREENCHER

	

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com as revisões mais recentes dos manuais aplicáveis. Para isso, conferir se as revisões mencionadas abaixo correspondem às revisões vigentes dos manuais disponíveis, conforme localizações indicadas na Intranet:

Conforme Maintenance Manual for PW127G_ 3034822 _ Rev. 56.0, 15 Jun. 2026.

(Verify whether the scope is in accordance with the latest revisions of the applicable manuals. To do so, check if the revisions listed below match the current revisions of the manuals available, as per the locations indicated on the Intranet:)

(According to Maintenance Manual for PW127G_ 3034822 _ Rev. 56.0, 15 Jun. 2026.)

Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.
(Note: In case of any divergence, do not proceed with the next steps and immediately notify Engineering via e-mail, so that the scope can be updated.)


	02
	REPAIR SHOP	MANUTENÇÃO CORRETIVA / CORRECTIVE MAINTENANCE	
Realizar o reparo com Epoxi nos Mounting Pad da Reduction Gearbox Module do motor, conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-00-00, Seção “Approved Repairs”, Parágrafo 13., Etapa A.
(Perform epoxy repair on the mounting pads of the Reduction Gearbox Module of the engine in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-00-00, Section “Approved Repairs”, Paragraph 13, Step A.)

Realizar o processo conforme os passos descritos no formulário IAS-RG-0007, apresentado em anexo.
(Perform the process in accordance with the steps described in the attached form IAS-RG-0007.)


	03
	REPAIR SHOP	APLICAR / APPLY	
Realizar aplicação de inibidor de corrosão nos Mounting Pad da Reduction Gearbox Module do motor após reparo, conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-00-00, Seção “Approved Repairs”, Parágrafo 13., Etapa A.
(Apply corrosion inhibitor to the mounting pads of the Reduction Gearbox Module of the engine after repair, in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-00-00, Section “Approved Repairs”, Paragraph 13, Step A.)

Realizar o processo conforme os passos descritos no formulário IAS-RG-0007, apresentado em anexo.
(Perform the process in accordance with the steps described in the attached form IAS-RG-0007.)


	04
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar a inspeção final.
(Perform the final inspection.)


	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
	GUILHERME BRAGA
	08/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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