	[image: ]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CÓDIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3119361-01
	A001PLE1
	054894
	01501

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0069
	HIGH PRESSURE TURBINE DISK BALANCING ASSY
	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	1

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Overhaul Manual_ 3044823 _ Rev. 31, 17 Nov. 2025.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to Overhaul Manual_3044823 _ Rev. 31, 17 Nov. 2025.)


Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	PW100	REMOÇÃO / REMOVE	
Realizar a desmontagem da Front Cover e Rear Cover conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Disassembly”, Parágrafo 11., Etapa A., Figura 109 (High Pressure Turbine Disk Assembly): 
(Perform the disassembly of the Front Cover and Rear Cover in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Disassembly”, Paragraph 11, Step A, Figure 109 (High Pressure Turbine Disk Assembly).)

PN da Front Cover Retirada: _____________
(PN of Installed Front Cover:)
SN da Front Cover Retirada: _____________
(SN of Installed Front Cover:)

PN da Rear Cover Retirada: _____________
(PN of Installed Rear Cover:)
SN da Rear Cover Retirada: _____________
(SN of Installed Rear Cover:)


	03
	PW100	REMOVER PALHETAS / REMOVE BLADES	
Realizar a remoção das HP Blades conforme Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Seção “Disassembly”, Parágrafo 11., Etapa B., Figura 109 (Blade Removal): 
(Perform the removal of the HP Blades in accordance with Overhaul Manual 3044823, ATA 72-50-00, Section “Disassembly”, Paragraph 11, Step B, Figure 109 (Blade Removal).)

Carimbar esta etapa com “RG-007” e registrar no formulário IAS-RG-0007 os Serial Number (S/N) das HP Blades removidas.
(Stamp this step with “RG-007” and record the serial numbers (S/N) of the removed HP Blades on form IAS-RG-0007.)


	04
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final. 
(Final Inspection.)

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
	GUILHERME BRAGA
	09/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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