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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	           23057662
	                    TA66-05100215
	054575
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	COMPRESSOR / CAE-550283 / LIMALHA
	REAR BEARING RACES(3)
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	2
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR NAS 3- PARTES, MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM       ( )NÃO

EXECUTE IN 3-PARTS, MPI: ASTM AND 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING	ISOLAR AS DUAS PISTAS INTERNAS E APLICAR SOMENTE NO DIÂMETRO INTERNO DAS MESMAS 0.0007¨DE ESPESSURA DE COBRE, AMS 2400.
            NOTA: MUITO CUIDADO COM A ISOLAÇÃO PARA NÃO QUEIMAR A ÁREA DE ROLAGEM DAS ESFERAS (ROLAMENTO)

             NOTA: APÓS O BANHO, LUBRIFIQUE.

ISOLATE THE TWO INTERNAL TRACKS AND APPLY ONLY 0.0007 ̈OF COPPER THICKNESS, AMS 2400 TO THE INTERNAL DIAMETER OF THE SAME. NOTE: BE VERY CAREFUL WITH THE INSULATION SO AS NOT TO BURN THE ROLLING AREA OF THE BALLS (BEARING)

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO     ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 14/07/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	14/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




