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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                       6792266
	30467
	054575
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	PUMP BODY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AMBOS LADOS ASSINALADOS, NO DIÂMETRO E UM POUQUINHO NO FUNDO, REMOVENDO 0.010¨A 0.012¨DE ESPESSURA.
VEJA A FIGURA ANEXA.      FALAR COM O GUILHERME.

MACHINE BOTH SIDES MARKED, IN DIAMETER AND A LITTLE BIT IN THE BOTTOM, REMOVING 0.010 TO 0.012 " THICKNESS. SEE THE ATTACHED FIGURE. TALK TO GUILHERME.

	2
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR COM SPRABRONZE-AA, AS DUAS ÁREAS USINADAS, QUE PERDERAM 0.012¨DE ESPESSURA.

ISOLATE AND METALLIZE WITH SPRABRONZE-AA, THE TWO MACHINED AREAS, WHICH HAVE LOST 0.012 ̈THICKNESS.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AS DUAS ÁREAS METALIZADAS, DEIXANDO 0 DIÂMETRO= 1.250¨+ 0.0005¨ 
E REMOVER O EXCEDENTE DO FUNDO, DEIXANDO PARALELO COM A PARTE NÃO MEXIDA.
REMOVER CANTOS VIVOS.     VEJA A FIGURA ANEXA.

MACHINE THE TWO METALLIZED AREAS, LEAVING 0 DIAMETER= 1.250 ̈ + 0.0005 ̈ AND REMOVE THE SURPLUS FROM THE BOTTOM, LEAVING IT PARALLEL WITH THE UNTOUCHED PART. REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	SUAVISAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS.

SMOOTH THE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESSES.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LAVAR AS ÁREAS INTERNAS PARA REMOVER POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DA METALIZAÇÃO.

WASH THE INTERNAL AREAS TO REMOVE POSSIBLE CONTAMINATION FROM METALLIZATION.

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 20/07/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	20/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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