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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3105435-01
	N/A
	055033
	2211

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AHX1501167
	COVER, COMPRESSOR BLEED VALVE ASSEMBLY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realize inspeção de líquido penetrante conforme solicitado na seção ‘INSPECTION, item 5, utilizando como base o formulário IAS-IP-0012-INSTRUÇÃO DE PROCESSO FPI - LÍQUIDO PENETRANTE. UTILIZE COMO REFERÊNCIA A SPOP 62.
Perform penetrant inspection as requested in section 'INSPECTION, item 5, using form IAS-IP-0012-PROCESS INSTRUCTION FPI - PENETRANT as a basis. USE SPOP 62 AS A REFERENCE.
 
Método de Inspeção: Método A
Nível de Sensibilidade: Nível 2
Inspection Method: Method A
Sensitivity Level: Level 2
 
NOTA: Além de registrar a informação no campo abaixo, deve-se também realizar o devido registro no formulário IAS-RG-0332 – Laudo Técnico END, indicando a presença ou a ausência de trinca.
NOTE: In addition to recording the information in the field below, you must also make the appropriate entry on form IAS-RG-0332 – END Technical Report, indicating the presence or absence of cracks.
 
Foram encontradas indicações? 
Were any indications found?
 
(   ) Sim / Yes
(   ) Não / No
 
Caso o resultado da inspeção seja satisfatório (‘Sim’), o item deverá ser rejeitado.
If the inspection result is satisfactory (Yes’), the item should be rejected.


	2
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme manual.
(Perform inspection after NDT iaw manual)

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme (Subtask 75-30-00) (Evaluate the acceptance limits conform )

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)


	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA APÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34

	4
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANDRÉ LUIZ
	22/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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