

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                    6823505
	QQ4001
	054575
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	TORQUEMETER INNER SHAFT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER A BUCHA DE FIBRA.

REMOVE THE FIBER BUSHING.

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	3
	NDT	PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM   ( )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	MONTAR A BUCHA DE BRONZE
 E APÓS MONTAR A DE FIBRA.
           NOTA: A BUCHA DE BRONZE TALVEZ ESTEJA NA USINAGEM DO DIÂMETRO INTERNO.

MOUNTING THE BRONZE BUSHING AND AFTER ASSEMBLING THE FIBER ONE. NOTE: THE BRONZE BUSHING MAYBE IN THE MACHINING OF THE INNER DIAMETER.

	6
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO EXTERNO DAS BUCHAS:
DE BRONZE DEIXAR= 1.8170¨+ou- 0.0003¨
DE FIBRA DEIXAR= 2.1790¨+ou-0.0003¨

MACHINING THE OUTSIDE DIAMETER OF THE BUSHINGS: BRONZE LEAVE= 1.8170 ̈+or- 0.0003 ̈ FIBER LEAVE= 2.1790 ̈+OR -0.0003

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO     ( )REPROVADO
FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 24/07/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	24/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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