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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                    6824476
	BL11503
	054575
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	TORQUEMETER HOUSING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	2
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM    ( )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	REPAIR SHOP	INSTALAR / INSTALL	LIMPAR AS ÁREAS DE CONTATO DO BLOCK E HOUSING,
PASSAR SELANTE- LOCTITE 518 NAS FACES DE UNIÃO,
PASSAR LOCTITE 7471 ou 7649 NAS ROSCAS DOS 5- BOLTS,
MONTAR AS PARTES, TORCOMETRAR AS NUTS COM 190 LB/IN
E REMANCHAR COM PUNÇÃO A PONTA DOS BOLTS.
            NOTA: O RESTANTE DESSE MATERIAL, PEDIR PARA O CONTROLE PEGAR NA INSPEÇÃO.

CLEAN THE CONTACT AREAS OF THE BLOCK AND HOUSING, PASS SEALANT-LOCTITE 518 ON THE JOINING FACES, PASS LOCTITE 7471 or 7649 ON THE THREADS OF THE 5-BOLTS, ASSEMBLE THE PARTS, TORQUE THE NUTS TO 190 LB/IN AND PUNCH THE TIP OF THE BOLTS. NOTE: THE REST OF THIS MATERIAL, ASK THE CONTROL TO PICK UP THE INSPECTION.

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL
( )APROVADO    ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 24/07/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	24/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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