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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3105435-01
	N/A
	55082
	2211

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	1k043
	COVER, COMPRESSOR BLEED VALVE ASSEMBLY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO (Subtask 75-30-00)
ENSAIO (TEST): fluorescent penetrant inspection for cracks per ASTM E1417.
TIPO(TYPE): 1
MÉTODO(METHOD): A
SENSIBILIDADE(SENSITIVITY): LEVEL02

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTER IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)


	2
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme manual.
(Perform inspection after NDT iaw manual)

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme (Subtask 75-30-00) (Evaluate the acceptance limits conform )

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)


	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA APÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34

	4
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	GABRIEL JOSE
	27/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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