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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6878485
	MP91650
	054571
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAG-023800
	BEARING SEPARATOR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	REMOÇÃO / REMOVE	REMOVER O BANHO DE PRATA.

REMOVE THE SILVER PLATE. 

	2
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM  (  )NÃO

EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4.
PRESENTED AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING	APLICAR BANHO DE PRATA, COM O DOBRO DO TEMPO USADO EM PARAFUSOS.   IT-0279

APPLY SILVER PLATING, TWICE AS LONG AS USED ON SCREWS. IT-0279

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL: (  )APROVADO  (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION: ( )APPROVED ( )FAILED

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	BEARING SEPARATOR
	ANA SOUZA
	29/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




