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	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	M250-10672      
	CAE-848856
	055347
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C47B / CAE-848856
	ENGINE ASSY
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN: -
	CSN: - 
	TSO: - 
	CSO: - 

	SERVIÇO PRINCIPAL:
INSP/OVH 2000 HORAS, HARD LANDING

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	02
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção de recebimento do motor efetuando os registros necessários no formulário FS.0769 e os registros fotográficos conforme necessário.

Perform receive inspection of the engine, make the necessary records on form FS.0769 and take photos as necessary.


	02
	CONTROLLER	REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING	Realizar reunião de início de projeto registrando as informações no formulário IAS-RG-0008.

Perform project kick-off meeting, recording the information in the IAS-RG-0008 form.

	03
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	Verificar disponibilidade de horas do motor, módulos e acessórios. Verificar aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade. Efetuar os registros necessários nos formulários IAS-RG-0161 e IAS-RG-0311.

Verify availability of engine hours, modules, and accessories. Verify applicability of bulletins and airworthiness directives. Make the necessary entries in the IAS-RG-0161 and IAS-RG-0311 forms.

	04
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar demodulação do módulo de turbina e compressor  conforme OHM CSP22001.

Nota 1: caso seja encontrada alguma anormalidade, registrar e fotografar.

Nota 2: criar sub O.S. de cada módulo referente a seus respectivos serviços necessários.

Perform the demodulation of the turbine and compressor module and the compressor module, as per HMM CSP22005.

Note 1: In case any abnormality is found, record and photograph it.

Note 2: Create a sub-work order for each module related to their respective necessary services.

	05
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção visual dos acessórios e periféricos utilizados na montagem final e preencher formulário FS. 0791.
 
Perform visual inspection of accessories and final assembly parts, fill up form FS.0791.

	06
	M250	MODULAÇÃO / MODULATION	Realizar modulação dos módulos de turbina e compressor utilizando como referência o OHM CSP22001 e preencher os formulários FS.0765, FS.0790 e FS.0857.

Perform assembly of turbine and compressor module per OHM CSP22001 and fill forms FS. 0765, FS.0790 and FS.0857.

	09
	M250	TESTE /TEST	Realizar teste do motor utilizando como referência o CSP22001 verificar vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais pelo OHM CSP22001.

Perform test of engine per CSP220001 as reference, check vibration, leaks and any noise that is not accept by OHM CSP22001.

	10
	M250	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação do motor conforme instruções do CSP220001.

Preserve as necessary per CSP22001.

	11
	M250	ACABAMENTO / FINISHING	Realizar acabamento do motor, efetuando os registros necessários no formulário FS.0769:

- Frenar todos os locais necessários conforme HMM;
- Verificar todos os acessórios;
- Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos;
- Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta;
- Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0769 nas páginas 4 e 5;
- Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata.

Perform engine finishing, making the necessary entries in the FS.0787 form.
- Lockwire all places requested by the HMM.
- Verify all accessories;
- Verify if all requested processes have been completed;
- Verify if all received materials are being sent back;
- Verify and sign all steps of the FS.0805 form on pages 4 and 5;
- Verify the need for disposal of scrap materials.

	12
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção final, conforme HMM CSP22005.

Perform final inspection, as per HMM CSP22005.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	INSERIR O ESCOPO ACIMA NA OS PRINCIPAL (055347) NA ÁRVORE REFERENTE AO MOTOR CAE-848856.
	JOÃO HÉLIO/KAUAN MATEUS
	28/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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