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	CÓDIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6870215
	11013
	ESTA SERÁ A PRINCIPAL
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	ITEM AVULSO
	OIL PUMP & FILTER ASSY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	
[bookmark: _Hlk218755051]Realizar a inspeção de recebimento do componente, avaliando quanto a presença de danos visíveis e discrepâncias externas.

Caso seja encontrada alguma discrepância, descrevê-la e realizar registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 (Relatório de Trabalho).

(Perform the receiving inspection of the component, evaluating for visible damage and external discrepancies.)

(If any discrepancy is found, describe it and perform photographic records using form IAS-RG-0007 (Work Report).)


	02
	ACESSÓRIOS	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the disassembly of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Disassembly-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-000-802, Subtask 79-21-05-060-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Disassembly-02-802”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-000-802, Subtask 79-21-05-060-002).)


	03
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza das peças do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Limpe as peças utilizando solvente à base de petróleo, AMS 3160, e efetue a secagem com ar.

(Perform the cleaning of the component parts, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)

(Clean the parts using petroleum solvent, AMS 3160, and dry them with air.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Cleaning-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-100-801, Subtask 79-21-05-110-001).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Cleaning-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-100-801, Subtask 79-21-05-110-001).)


	04
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar as inspeções das peças do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the inspections of the component parts, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Inspection/Check-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Inspection/Check-02-802”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).)


	05
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar o direcionamento das peças aplicáveis do componente para os reparos necessários, conforme inspeções realizadas na etapa anterior e referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the routing of the applicable component parts to the required repairs, in accordance with the inspections performed in the previous step and the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Repair-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (a) a (k) (Task 79-21-05-300-802, Subtask 79-21-05-330-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Repair-02-802”, Paragraph 1., Step G. (1) (a) to (k) (Task 79-21-05-200-802, Subtask 79-21-05-240-002).)


	06
	ACESSÓRIOS	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the assembly of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Assembly-02-802”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 79-21-05-400-802, Subtask 79-21-05-460-002).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Assembly-02-802”, Paragraph 1., Step G. (Task 79-21-05-400-802, Subtask 79-21-05-460-002).)


	07
	ACESSÓRIOS	TESTE FINAL/ FINAL TEST	
Realizar teste final do componente, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the final test of the component, in accordance with the reference mentioned at the end of this step.)


-----//-----

REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Seção “Testing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (b) (Task 79-21-05-700-801, Subtask 79-21-05-710-001).

(In accordance with OHM, 15RC3, ATA 79-21-05, Section “Testing-801”, Paragraph 1., Step G. (1) (b) (Task 79-21-05-700-801, Subtask 79-21-05-710-001).)


	08
	CTM
	FECHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO / CLOSING OF DOCUMENTATION	
Realizar o fechamento da documentação do componente, conforme IAS-IP-0018 (Procedimentos de Controle Técnico de Manutenção), Parágrafos 10 a 14.

(Perform the closing of the component documentation, in accordance with IAS-IP-0018 (Maintenance Technical Control Procedures), Paragraphs 10 to 14.)


	09
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	
Realizar a inspeção final do componente e dos serviços realizados.

(Perform the final inspection of the component and of the services performed.)


	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	-
	
	05/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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