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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000030
	RRT-11568
	055466
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200563
	TURBINE ASSEMBLY
	PMI	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina e combustão.
Nota: Se durante a desmontagem for detectado alguma anormalidade realizar o registro fotográfico.

Disassemble the turbine module and combustion.
Note: If any abnormality is detected during disassembly, take a photographic record.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros no formulário FS.0875, FS.0872 e FS.1193. 

Send to perform cleaning of the turbine module, combustion module and final assembly parts per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on form FS.0875, FS.0872 and FS.1193.

	07
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina, combustão e artigos de montagem final utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS,0793, FS.0794, FS.0798, FS.0797, FS.0856, IAS-RG-0114 e IAS-RG-0041.
Nota: Solicitar O.S. Filha específica de cada componente conforme necessário.

Perform inspection of the turbine module, combustion and final assembly parts per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0793, FS.0794, FS.0798, FS.0797 and FS.0856, IAS-RG-0114 and IAS-RG-0041.
Note: Request Sub W. O. Of each component as needed.

	08
	RR300	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0712 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0712 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	09
	RR300	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	10
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778, FS.0787 and FS.0799.

Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0778, FS.0787 and FS.0799.

	11
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	REALIZAR A ABERTURA DE UMA SUB OS COM O ESCOPO ACIMA NA ÁRVORE 055466, REFERENTE AO MÓDULO DE TURBINA DO MOTOR RRE-200563
	KAUAN MATEUS
	13/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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