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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
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	ITEM
(Item)
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(Task)
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(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE INICIAL
	Realizar o teste inicial do componente conforme as orientações estabelecidas na seção TESTING. Utilizar a Figura 7-1 (Calibration Sheet) para o correto preenchimento dos dados de teste e interpretação dos valores obtidos. Caso seja identificado qualquer valor discrepante durante o teste em bancada em relação aos parâmetros especificados no manual, este deverá ser devidamente registrado tanto na Ordem de Serviço (OS) quanto na Figura 7-1, a qual deverá ser anexada à respectiva OS.

Perform the initial component test according to the guidelines established in the TESTING section. Use Figure 7-1 (Calibration Sheet) to correctly fill in the test data and interpret the values obtained. If any discrepancy is identified during the bench test in relation to the parameters specified in the manual, it must be duly recorded both in the Service Order (SO) and in Figure 7-1, which must be attached to the respective WO.
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	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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