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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000252
	N/C
	054790
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200264
	SUMP NUT
	REPARO / REPAIR	01

	-
	-
	TSO:              - 
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Lap Sealing Face per HMM CSP22005.

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Lapidar a face de assentamento para remover todos os danos deixando o acabamento o melhor possível respeitando a dimensão de 0.540 in. (13.72 mm). Dimensão atual:  0.563 avg.

Lap sealing surface to remove all damage, get a surface finish as good as original or better, respecting the 0.540 in dimension. (13.72 mm). Current dimension: 0.563 avg.

	02
	RR300	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Realizar inspeção da final, medindo e registrando dimensão final após lapidação.

Final inspection of the part, measure and record dimension after lap.

Dimension: ________________.

NCC: _________________.

Valid until: ______________.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Luan Gomes
	17/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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