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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02188

	6871881
	N/C
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	T56    /    IAS
	PUMP COVER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER A BUCHA.

REMOVER A BUCHA.

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	POLIR COM LIXA FINA A FACE ARRANHADA EM MESA PLANA.

POLISH THE SCRATCHED FACE ON A FLAT TABLE WITH FINE SANDPAPER.

	3
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	MONTAR A BUCHA P/N= 6871659 E FRENA LA COM 1- PINO P/N= AN150306

MOUNT A HOLE P/N = 6871659 AND BRAKE THE COM 1- PINE P/N = AN150306

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A PONTA DA BUCHA, REMOVENDO PARTE IGUAL A CANALETA ADJACENTE.

MACHINE THE TIP OF THE BUSHING, REMOVING THE SAME PART OF THE ADJACENT CHANNEL.

	5
	T56A	DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL 000CTION
	CONFERIR O DIÂMETRO INTERNO (0.375¨) DA BUCHA, A ALTURA TOTAL(0.375¨) E OS 4- REBAIXOS DA FACE DO FLANGE.
VER  FIGURA ANEXA.

CHECK THE INNER DIAMETER (0.375 ̈) OF THE BUSHING, THE TOTAL HEIGHT (0.375 ̈) AND THE 4- RECESSES OF THE FLANGE FACE. SEE ATTACHED FIGURE.

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 22/08/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	22/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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